**Monitorovací program- *příklad textu-Vymazat* ,názvy kapitol závazné (černý text)**

**v.1 kontroly rizikových aktivit v ochranném pásmu vodního zdroje, případně širším souvisejícím území, je-li to nezbytné z hlediska ochrany vodního zdroje před znečištěním**

*Ochranné pásmo vodovodu bylo vyhlášeno rozhodnutím XXXXXXXXX z XX.XXXX (např.10.2021), rozhodnutí tvoří součást přílohy tohoto provozního řádu*

*nebo ochranné pásmo nebylo vyhlášeno je dáno zákonem č. 254/2001 Sb. - vodní zákon jeho velikost je x m.*

*Je/není oplocené, je/není označené cedulemi* ***(popis do textu !! –do přílohy pouze rozhodnutí)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prováděná kontrolní činnost** | **Frekvence provádění** | **Kontrolu provádí** |
| *Kontrola travnatých ploch*  | *1 x týdně* | *pracovník vodárny* |
|  | *1 x měsíčně* |  |

*Kontroly jsou zaznamenávány do provozního deníku*

**V.2 Kontroly stavu ochranného pásma, stavebně technického stavu jímacích objektů, úpravny vody, vodojemů, čerpacích stanic a další související infrastruktury systému zásobování pitnou vodou, včetně kontroly zabezpečení těchto objektů proti vniknutí nepovolaných osob**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prováděná kontrolní činnost** | **Frekvence provádění** | **Kontrolu provádí** |
| *Kontrola poklopů jímacích objektů a studny a jejich uzamčení* | *1 x týdně* | *pracovník vodárny*  |
|  |  |  |

*Kontroly jsou zaznamenávány do provozního deníku*

**V.3 Kontroly funkčnosti a stavu údržby technických zařízení používaných k jímání, dopravě, úpravě, dezinfekci, kontrole jakosti pitné vody nebo měření tlaku či množství dodávané pitné vody, jakož i ke kontrole zabezpečení provozních objektů**

*popis co musí obsluha dělat a co vše musí dodržovat – zásady obsluhy a údržba, provozní deníky* ***doplnit****–* ***BOZP*** *- ochranné pracovní pomůcky, manipulace s chemikáliemi, lékárnička, možno doplnit níže uvedenou tabulkou*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prováděná kontrolní činnost** | **Frekvence provádění** | **Kontrolu provádí** |
|  |  | pracovník vodárny |

*Kontroly jsou zaznamenávány do provozního deníku*

**V.4 Měření zaznamenávaná procesem průběžného sledování, sloužící ke kontrole jakosti surové, upravované, upravené nebo dodávané vody nebo ke kontrole procesů úpravy vody; tato měření se použijí v případě, že z posouzení rizik vyplynou jako potřebná kontrolní opatření**

*Jedná se o jednoduchý systém, kontinuální měření nejsou prováděna*

**V.5 Odběry a rozbory bodových vzorků surové, upravované, upravené i dodávané vody.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***vzorek*** | ***Typ rozboru***  | ***Četnost za rok***  | ***Odběrné místo***  |
| ***Surová voda***  | ***Krácený***  | ***1*** | ***Vodojem***  |
| ***Upravená voda***  | ***Souvstažný k úplnému*** | ***1*** | ***Vodojem***  |
| ***Dodávaná voda***  | ***Krácený \**** |  | ***Rozvodná síť***  |
| ***Dodávaný voda***  | ***Úplný***  |  | ***Rozvodná síť***  |
|  | ***Radiologický***  | ***1*** |  |

* **Např *z důvodu úpravy vody rozšířený o mangan***